|  |
| --- |
| Герб Свердловской области чб**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ****СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27.08.2012 г. № 131-ПК

г. Екатеринбург

***Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг***

***по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному***

***и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области***

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования «город Екатеринбург») (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления признать утратившими силу действующие нормативно-правовые акты об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением РЭК

Свердловской области

от 27.08.2012 г. № 131-ПК

**Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области**

**(кроме муниципального образования «город Екатеринбург»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количество этажей в многоквартирном или жилом доме | Норматив потребления в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека | Норматив потребления на общедомовые нужды, куб. метрв месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах |
| по холод-ному водоснаб-жению | по горячему водо-снабже-нию | по водо-отведе-нию | по холод-ному водо-снабжению | по горячему водо-снабжению | по водо-отведению |
|

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным** **и горячим водоснабжением:** |
| 1.1 | **с ваннами длиной 1500-1700 мм** |
| 1.1.1 | 1 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,067 | 0,058 | 0,125 |
| 1.1.2 | 2 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,080 | 0,069 | 0,149 |
| 1.1.3 | 3 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,094 | 0,080 | 0,174 |
| 1.1.4 | 4 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,107 | 0,091 | 0,198 |
| 1.1.5 | 5 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,120 | 0,102 | 0,222 |
| 1.1.6 | 6 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,134 | 0,114 | 0,248 |
| 1.1.7 | 7 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,147 | 0,125 | 0,272 |
| 1.1.8 | 8 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,161 | 0,136 | 0,297 |
| 1.1.9 | 9 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,174 | 0,147 | 0,321 |
| 1.1.10 | 10 -11 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,187 | 0,158 | 0,345 |
| 1.1.11 | 12 -13 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,214 | 0,180 | 0,394 |
| 1.1.12 | 14 -15 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,241 | 0,202 | 0,443 |
| 1.1.13 | 16 и бо-лее | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,268 | 0,225 | 0,493 |
| 1.2 | **с ваннами сидячими длиной 1200 мм** |
| 1.2.1 | 1 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,056 | 0,045 | 0,101 |
| 1.2.2 | 2 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,067 | 0,053 | 0,120 |
| 1.2.3 | 3 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,078 | 0,061 | 0,139 |
| 1.2.4 | 4 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,088 | 0,069 | 0,157 |
| 1.2.5 | 5 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,099 | 0,077 | 0,176 |
| 1.2.6 | 6-9 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,142 | 0,108 | 0,250 |
| 1.3 | **с ванной без душа** |
| 1.3.1 | 1 | 3,80 | 2,56 | 6,36 | 0,056 | 0,043 | 0,099 |
| 1.3.2 | 2 | 3,80 | 2,56 | 6,36 | 0,066 | 0,050 | 0,116 |
| 1.3.3 | 3 | 3,80 | 2,56 | 6,36 | 0,077 | 0,057 | 0,134 |
| 1.3.4 | 4 | 3,80 | 2,56 | 6,36 | 0,087 | 0,064 | 0,151 |
| 1.3.5 | 5 | 3,80 | 2,56 | 6,36 | 0,098 | 0,071 | 0,169 |
| 1.4 | **с душами (без ванн)** |
| 1.4.1 | 1 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,053 | 0,042 | 0,095 |
| 1.4.2 | 2 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,063 | 0,048 | 0,111 |
| 1.4.3 | 3 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,073 | 0,055 | 0,128 |
| 1.4.4 | 4 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,083 | 0,062 | 0,145 |
| 1.4.5 | 5 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,093 | 0,069 | 0,162 |
| 1.4.6 | 6-9 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,132 | 0,096 | 0,228 |
| 1.4.7 | 10 - 11 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,142 | 0,103 | 0,245 |
| 1.4.8 | 12 -13 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,162 | 0,117 | 0,279 |
| 1.4.9 | 14 -15 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,182 | 0,131 | 0,313 |
| 1.4.10 | 16 и бо-лее | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,201 | 0,145 | 0,346 |
| 1.5 | **без ванн и душа** |
| 1.5.1 | 1 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,050 | 0,032 | 0,082 |
| 1.5.2 | 2 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,059 | 0,037 | 0,096 |
| 1.5.3 | 3 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,068 | 0,041 | 0,109 |
| 1.5.4 | 4 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,077 | 0,046 | 0,123 |
| 1.5.5 | 5 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,086 | 0,050 | 0,136 |
| 1.5.6 | 6 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,095 | 0,055 | 0,150 |
| **2** | **Многоквартирные или жилые дома с централизованным** **холодным водоснабжением:** |
| 2.1 | **с ваннами длиной 1500-1700 мм** |
| 2.1.1 | 1 | 3,46 | 0 | 3,46 | 0,052 | 0 | 0,052 |
| 2.1.2 | 2 | 3,46 | 0 | 3,46 | 0,062 | 0 | 0,062 |
| 2.1.3 | 3 | 3,46 | 0 | 3,46 | 0,071 | 0 | 0,071 |
| 2.1.4 | 4 | 3,46 | 0 | 3,46 | 0,081 | 0 | 0,081 |
| 2.1.5 | 5 | 3,46 | 0 | 3,46 | 0,091 | 0 | 0,091 |
| 2.2 | **с ваннами сидячими длиной 1200 мм** |
| 2.2.1 | 1 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,050 | 0 | 0,050 |
| 2.2.2 | 2 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,059 | 0 | 0,059 |
| 2.2.3 | 3 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,068 | 0 | 0,068 |
| 2.2.4 | 4 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,077 | 0 | 0,077 |
| 2.2.5 | 5 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,086 | 0 | 0,086 |
| 2.3 | **с душами (без ванн)** |
| 2.3.1 | 1 | 3,19 | 0 | 3,19 | 0,049 | 0 | 0,049 |
| 2.3.2 | 2 | 3,19 | 0 | 3,19 | 0,058 | 0 | 0,058 |
| 2.3.3 | 3 | 3,19 | 0 | 3,19 | 0,067 | 0 | 0,067 |
| 2.4 | **без ванн и душа** |
| 2.4.1 | 1 | 3,01 | 0 | 3,01 | 0,047 | 0 | 0,047 |
| 2.4.2 | 2 | 3,01 | 0 | 3,01 | 0,056 | 0 | 0,056 |
| 2.4.3 | 3 | 3,01 | 0 | 3,01 | 0,064 | 0 | 0,064 |
| 2.4.4 | 4 | 3,01 | 0 | 3,01 | 0,073 | 0 | 0,073 |
| 2.4.5 | 5 | 3,01 | 0 | 3,01 | 0,081 | 0 | 0,081 |
| 2.5 | **с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением** |
| 2.5.1 | 1 | 4,36 | 0 | 4,36 | 0,062 | 0 | 0,062 |
| 2.5.2 | 2 | 4,36 | 0 | 4,36 | 0,074 | 0 | 0,074 |
| 2.5.3 | 3 | 4,36 | 0 | 4,36 | 0,086 | 0 | 0,086 |
| 2.5.4 | 4 | 4,36 | 0 | 4,36 | 0,098 | 0 | 0,098 |
| 2.5.5 | 5 | 4,36 | 0 | 4,36 | 0,110 | 0 | 0,110 |
| 2.6 | **с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением** |
| 2.6.1 | 1 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0,059 | 0 | 0,059 |
| 2.6.2 | 2 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0,071 | 0 | 0,071 |
| 2.6.3 | 3 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0,082 | 0 | 0,082 |
| 2.6.4 | 4 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0,094 | 0 | 0,094 |
| 2.6.5 | 5 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0,105 | 0 | 0,105 |
| 2.7 | **без ванн и душа с газоснабжением** |
| 2.7.1 | 1 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0,054 | 0 | 0,054 |
| 2.7.2 | 2 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0,064 | 0 | 0,064 |
| 2.7.3 | 3 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0,074 | 0 | 0,074 |
| 2.7.4 | 4 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0,084 | 0 | 0,084 |
| 2.7.5 | 5 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0,094 | 0 | 0,094 |
| 2.8 | **с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе**  |
| 2.8.1 | 1 | 3,91 | 0 | 3,91 | 0,057 | 0 | 0,057 |
| 2.8.2 | 2 | 3,91 | 0 | 3,91 | 0,068 | 0 | 0,068 |
| 2.8.3 | 3 | 3,91 | 0 | 3,91 | 0,079 | 0 | 0,079 |
| 2.8.4 | 4 | 3,91 | 0 | 3,91 | 0,089 | 0 | 0,089 |
| 2.8.5 | 5 | 3,91 | 0 | 3,91 | 0,100 | 0 | 0,100 |
| 2.9 | **с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе** |
| 2.9.1 | 1 | 3,68 | 0 | 3,68 | 0,055 | 0 | 0,055 |
| 2.9.2 | 2 | 3,68 | 0 | 3,68 | 0,065 | 0 | 0,065 |
| 2.9.3 | 3 | 3,68 | 0 | 3,68 | 0,075 | 0 | 0,075 |
| 2.9.4 | 4 | 3,68 | 0 | 3,68 | 0,085 | 0 | 0,085 |
| 2.9.5 | 5 | 3,68 | 0 | 3,68 | 0,095 | 0 | 0,095 |
| 2.10 | **без ванн с водонагревателями на твердом топливе**  |
| 2.10.1 | 1 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,056 | 0 | 0,056 |
| 2.10.2 | 2 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,067 | 0 | 0,067 |
| 2.10.3 | 3 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,077 | 0 | 0,077 |
| 2.10.4 | 4 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,088 | 0 | 0,088 |
| 2.10.5 | 5 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,098 | 0 | 0,098 |
| 2.11 | **с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями**  |
| 2.11.1 | 1 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,085 | 0 | 0,085 |
| 2.11.2 | 2 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,103 | 0 | 0,103 |
| 2.11.3 | 3 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,121 | 0 | 0,121 |
| 2.11.4 | 4 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,140 | 0 | 0,140 |
| 2.11.5 | 5 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,158 | 0 | 0,158 |
| 2.11.6 | 9 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,230 | 0 | 0,230 |
| 2.12 | **с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями**  |
| 2.12.1 | 1 | 5,26 | 0 | 5,26 | 0,071 | 0 | 0,071 |
| 2.12.2 | 2 | 5,26 | 0 | 5,26 | 0,086 | 0 | 0,086 |
| 2.12.3 | 3 | 5,26 | 0 | 5,26 | 0,100 | 0 | 0,100 |
| 2.12.4 | 4 | 5,26 | 0 | 5,26 | 0,115 | 0 | 0,115 |
| 2.12.5 | 5 | 5,26 | 0 | 5,26 | 0,129 | 0 | 0,129 |
| 2.13 | **с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями**  |
| 2.13.1 | 1 | 4,81 | 0 | 4,81 | 0,066 | 0 | 0,066 |
| 2.13.2 | 2 | 4,81 | 0 | 4,81 | 0,080 | 0 | 0,080 |
| 2.13.3 | 3 | 4,81 | 0 | 4,81 | 0,093 | 0 | 0,093 |
| 2.13.4 | 4 | 4,81 | 0 | 4,81 | 0,106 | 0 | 0,106 |
| 2.13.5 | 5 | 4,81 | 0 | 4,81 | 0,119 | 0 | 0,119 |
| 2.14 | **без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями** |
| 2.14.1 | 1 | 4,27 | 0 | 4,27 | 0,061 | 0 | 0,061 |
| 2.14.2 | 2 | 4,27 | 0 | 4,27 | 0,072 | 0 | 0,072 |
| 2.14.3 | 3 | 4,27 | 0 | 4,27 | 0,084 | 0 | 0,084 |
| 2.14.4 | 4 | 4,27 | 0 | 4,27 | 0,096 | 0 | 0,096 |
| 2.14.5 | 5 | 4,27 | 0 | 4,27 | 0,108 | 0 | 0,108 |
| 2.15 | **с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями**  |
| 2.15.1 | 1 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,095 | 0 | 0,095 |
| 2.15.2 | 2 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,115 | 0 | 0,115 |
| 2.15.3 | 3 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,136 | 0 | 0,136 |
| 2.15.4 | 4 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,156 | 0 | 0,156 |
| 2.15.5 | 5 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,177 | 0 | 0,177 |
| 2.15.6 | 6 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,198 | 0 | 0,198 |
| 2.15.7 | 9 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,259 | 0 | 0,259 |
| 2.15.8 | 10 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,280 | 0 | 0,280 |
| 2.16 | **с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями**  |
| 2.16.1 | 1 | 5,71 | 0 | 5,71 | 0,076 | 0 | 0,076 |
| 2.16.2 | 2 | 5,71 | 0 | 5,71 | 0,091 | 0 | 0,091 |
| 2.16.3 | 3 | 5,71 | 0 | 5,71 | 0,107 | 0 | 0,107 |
| 2.16.4 | 4 | 5,71 | 0 | 5,71 | 0,123 | 0 | 0,123 |
| 2.16.5 | 5 | 5,71 | 0 | 5,71 | 0,139 | 0 | 0,139 |
| 2.17 | **без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями**  |
| 2.17.1 | 1 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0,067 | 0 | 0,067 |
| 2.17.2 | 2 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0,081 | 0 | 0,081 |
| 2.17.3 | 3 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0,094 | 0 | 0,094 |
| 2.17.4 | 4 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0,108 | 0 | 0,108 |
| 2.17.5 | 5 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0,121 | 0 | 0,121 |
| 2.18 | **с подогревом воды бойлером** |
| 2.18.1 | 1 | 7,96 | 0 | 7,96 | 0,099 | 0 | 0,099 |
| 2.18.2 | 2 | 7,96 | 0 | 7,96 | 0,121 | 0 | 0,121 |
| 2.18.3 | 3 | 7,96 | 0 | 7,96 | 0,143 | 0 | 0,143 |
| 2.18.4 | 4 | 7,96 | 0 | 7,96 | 0,165 | 0 | 0,165 |
| 2.18.5 | 5 | 7,96 | 0 | 7,96 | 0,187 | 0 | 0,187 |
| **3** | **Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением:**  |
| 3.1 | **с общими душевыми** |
| 3.1.1 | 1 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,043 | 0,033 | 0,076 |
| 3.1.2 | 2 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,050 | 0,038 | 0,088 |
| 3.1.3 | 3 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,057 | 0,043 | 0,100 |
| 3.1.4 | 4 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,064 | 0,048 | 0,112 |
| 3.1.5 | 5 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,071 | 0,053 | 0,124 |
| 3.1.6 | 9 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,100 | 0,072 | 0,172 |
| 3.1.7 | 10 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,107 | 0,077 | 0,184 |
| 3.1.8 | 16 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,150 | 0,105 | 0,255 |
| 3.2 | **с душевыми по секциям** |
| 3.2.1 | 1 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,046 | 0,033 | 0,079 |
| 3.2.2 | 2 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,054 | 0,038 | 0,092 |
| 3.2.3 | 3 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,063 | 0,043 | 0,106 |
| 3.2.4 | 4 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,071 | 0,048 | 0,119 |
| 3.2.5 | 5 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,079 | 0,053 | 0,132 |
| 3.2.6 | 6-9 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,111 | 0,072 | 0,183 |
| 3.3 | **с душевыми в жилых комнатах** |
| 3.3.1 | 1 | 3,10 | 1,92 | 5,02 | 0,048 | 0,036 | 0,084 |
| 3.3.2 | 2 | 3,10 | 1,92 | 5,02 | 0,057 | 0,042 | 0,099 |
| 3.3.3 | 3 | 3,10 | 1,92 | 5,02 | 0,066 | 0,047 | 0,113 |
| 3.3.4 | 4 | 3,10 | 1,92 | 5,02 | 0,074 | 0,052 | 0,126 |
| 3.3.5 | 5 | 3,10 | 1,92 | 5,02 | 0,083 | 0,058 | 0,141 |
| 3.4 | **с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми** |
| 3.4.1 | 1 | 3,45 | 2,36 | 5,81 | 0,052 | 0,041 | 0,093 |
| 3.4.2 | 2 | 3,45 | 2,36 | 5,81 | 0,062 | 0,047 | 0,109 |
| 3.4.3 | 3 | 3,45 | 2,36 | 5,81 | 0,071 | 0,054 | 0,125 |
| 3.4.4 | 5 | 3,45 | 2,36 | 5,81 | 0,091 | 0,067 | 0,158 |
| 3.4.5 | 10 | 3,45 | 2,36 | 5,81 | 0,139 | 0,100 | 0,239 |
| 3.5 | **с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции** |
| 3.5.1 | 2 | 3,65 | 2,60 | 6,26 | 0,064 | 0,051 | 0,115 |
| 3.5.2 | 3 | 3,65 | 2,60 | 6,26 | 0,075 | 0,058 | 0,133 |
| 3.5.3 | 5 | 3,65 | 2,60 | 6,26 | 0,095 | 0,073 | 0,168 |
| 3.5.4 | 9 | 3,65 | 2,60 | 6,26 | 0,136 | 0,102 | 0,238 |
| 3.5.5 | 10 | 3,65 | 2,60 | 6,26 | 0,146 | 0,109 | 0,255 |
| 3.6 | **с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми** |
| 3.6.1 | 1 | 3,00 | 1,80 | 4,80 | 0,047 | 0,035 | 0,082 |
| 3.6.2 | 2 | 3,00 | 1,80 | 4,80 | 0,056 | 0,040 | 0,096 |
| 3.6.3 | 3 | 3,00 | 1,80 | 4,80 | 0,064 | 0,045 | 0,109 |
| 3.6.4 | 5 | 3,00 | 1,80 | 4,80 | 0,081 | 0,055 | 0,136 |
| 3.7 | **с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции** |
| 3.7.1 | 4 | 3,25 | 2,07 | 5,32 | 0,077 | 0,055 | 0,132 |
| 3.7.2 | 5 | 3,25 | 2,07 | 5,32 | 0,086 | 0,061 | 0,147 |
| 3.8 | **без ванн и душевых** |
| 3.8.1 | 1 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,041 | 0,026 | 0,067 |
| 3.8.2 | 2 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,047 | 0,029 | 0,076 |
| 3.8.3 | 3 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,054 | 0,032 | 0,086 |
| 3.8.4 | 4 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,060 | 0,034 | 0,094 |
| 3.8.5 | 5 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,067 | 0,037 | 0,104 |
| 3.8.6 | 6 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,074 | 0,040 | 0,114 |
| **4** | **Многоквартирные дома коридорного или секционного типа** **с централизованным холодным водоснабжением:**  |
| 4.1 | **с общими душевыми** |
| 4.1.1 | 1 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,036 | 0 | 0,036 |
| 4.1.2 | 2 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,042 | 0 | 0,042 |
| 4.1.3 | 3 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,047 | 0 | 0,047 |
| 4.1.4 | 4 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,053 | 0 | 0,053 |
| 4.1.5 | 5 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,058 | 0 | 0,058 |
| 4.2 | **с душевыми по секциям** |
| 4.2.1 | 1 | 2,56 | 0 | 2,56 | 0,043 | 0 | 0,043 |
| 4.2.2 | 2 | 2,56 | 0 | 2,56 | 0,050 | 0 | 0,050 |
| 4.2.3 | 3 | 2,56 | 0 | 2,56 | 0,057 | 0 | 0,057 |
| 4.3 | **с душевыми в жилых комнатах** |
| 4.3.1 | 1 | 2,38 | 0 | 2,38 | 0,041 | 0 | 0,041 |
| 4.3.2 | 2 | 2,38 | 0 | 2,38 | 0,048 | 0 | 0,048 |
| 4.3.3 | 3 | 2,38 | 0 | 2,38 | 0,054 | 0 | 0,054 |
| 4.4 | **без ванн и душевых** |
| 4.4.1 | 1 | 1,22 | 0 | 1,22 | 0,029 | 0 | 0,029 |
| 4.4.2 | 2 | 1,22 | 0 | 1,22 | 0,032 | 0 | 0,032 |
| 4.4.3 | 3 | 1,22 | 0 | 1,22 | 0,036 | 0 | 0,036 |
| 4.4.4 | 4 | 1,22 | 0 | 1,22 | 0,040 | 0 | 0,040 |
| 4.4.5 | 5 | 1,22 | 0 | 1,22 | 0,043 | 0 | 0,043 |
| **5** | **Многоквартирные или жилые дома без централизованного горячего водоснабжения:** |
| 5.1 | **с централизованным холодным водоснабжением при наличии** **водопроводного ввода** |
| 5.1.1 | 1 | 1,66 | 0 | 1,66 | 0,033 | 0 | 0,033 |
| 5.1.2 | 2 | 1,66 | 0 | 1,66 | 0,038 | 0 | 0,038 |
| 5.1.3 | 3 | 1,66 | 0 | 1,66 | 0,043 | 0 | 0,043 |
| 5.2 | **без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонками** |
| 5.2.1 | 1-3 | 0,90 | 0 | 0,90 | 0,015 | 0 | 0,015 |

Примечание:

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды применяются для расчета размера платы за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, установленными Правительством Российской Федерации.